**NÁVOD K OBSLUZE RUČNÍ PUMPA**

1. Balení s ruční pumpa na barel 18,9 l , obsahuje 1 hlavní část, 3 kusy trubic stejné velikosti, 1 kohoutek a 1 vzduchový filtr.
2. Všechny naše ruční pumpy jsou navzájem kompatibilní, vzduchové filtry a příslušenství můžete zakoupit zvlášť a používat v dalších modelech.
3. Instalace dílů obsažených v balení:

4.1 Tlakem zasuňte vzduchový filtr do drážky tam, kde prochází sací trubice, pod hlavní částí pumpy, otevřený konec filtru přitom směřuje nahoru.

4.2. Instalace potrubí:

a) Balení obsahuje tři kusy trubic stejné velikosti, přičemž jeden konec trubice je silný
 a nerovnoměrný, zatímco druhý konec je tenký a plochý.

b) Zasuňte kterýkoli tenký a plochý konec trubice do silnějšího konce jiné trubice.

c) Upravte zbývající trubici stejným způsobem v závislosti na délce barelu nebo plastových lahví.

Každou trubici můžete snadno zapojit do druhé a můžete ji zkrátit nebo prodloužit (jako dalekohled) podle velikosti vaší lahve.

3. Umístěte kohoutek pevně do drážky na hlavní části pumpy.

1. Před umístěním pumpy na barel se ujistěte, že spodní pojistná matice je v otevřené poloze na levé straně.
2. Umístěte pumpu na barel a držte je přitom za hlavní část.
3. Poté, kdy se ujistíte, že pumpa je pevně usazena, utáhněte spodní pojistnou matici doprava. Pojistnou matici neutahujte až na doraz.
4. Po této operaci je pumpa připravena k použití.
5. Můžete je použít pro čerpání vody, nealkoholických nápojů atd., tedy jakýchkoli tekutin (kromě kyselých kapalin a kapalin horčejších než 60 stupňů Celsia).